Согласовано Утверждаю

Председатель профкома Заведующий МБДОУ «Хоринский

«МБДОУ Хоринский детский детский сад «Тополёк»

Сад «Тополёк» Дагбаева Э.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_ Ануева Т.Ц.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ №\_\_\_\_\_от 14.01.2022 г.

Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом в ДОУ

ИОТ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - 2022  
*номер инструкции*

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К работе с электрическим утюгом (электроутюгом) допускаются лица не моложе 18-ти лет, которые прошли инструктаж на рабочем месте, медицинский осмотр и не имеют противопоказаний по состоянию своего здоровья.

1.2. При пользовании электрическим утюгом возможно воздействие на работающего следующих опасных производственных факторов:

* поражение электрическим током при прикосновении к открытым токоведущим частям прибора или при неисправности защитного заземления (зануления) утюга;
* ожоги рук во время касания нагретых металлических частей утюга или при обильном смачивании материала;
* возникновение пожара при оставлении без присмотра включенного электрического утюга в электрическую сеть;
* недостаточная освещенность рабочей зоны для глажки.

1.3. В помещении для глажения должна непременно быть медицинская аптечка с набором всех необходимых медикаментов и перевязочных средств, а также огнетушитель.

1.4. При работе с электрическим утюгом должна обязательно использоваться следующая специальная одежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, либо фартук, косынка, а также диэлектрический коврик.

1.5. Работник обязан:

* выполнять существующие требования внутреннего трудового распорядка, инструкцию по эксплуатации электроприбора;
* пользоваться при осуществлении работы положенной санитарной одеждой;
* выполнять работу, которая поручена администрацией учреждения;
* соблюдать имеющиеся правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения;
* незамедлительно сообщать о неисправностях в работе оборудования ответственному должностному лицу или дежурному администратору.

1.6. Работник должен:

* четко знать правила эксплуатации электрооборудования;
* уметь правильно пользоваться средствами пожаротушения, имеющимися в учреждении;
* выполнять установленные требования электробезопасности и пожарной безопасности.

1.7. Электрический утюг непременно должен удовлетворять следующим основным требованиям:

* оперативно включаться и отключаться от электросети;
* быть безопасным при работе и недоступным для случайного прикосновения к токоведущим частям;
* иметь исправный автоматический регулятор температуры.

1.8. Напряжение электрического утюга 220 вольт. Наличие надежного заземления (зануления) корпуса прибора обязательно.

1.9. Помещение, в котором  проводится глажение, должно быть сухим. На рабочем месте обязательно должен находиться резиновый коврик на полу.

1.10. Контролирующие лица, в случае выявления нарушений требований безопасности, имеют полное право с уведомлением администрации учреждения осуществить остановку работы до устранения нарушений.

1.11. Невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда рассматривается как грубое нарушение трудовой дисциплины, за которое виновные непременно привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка учреждения, с ними проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Надеть специальную одежду, волосы убрать под косынку.

2.2. Подготовить рабочее место к трудовой деятельности, убрать все лишнее.

2.3. Проверить исправность узлов электрического утюга и заземления.

2.4. Осуществить проверку исправности вилки, а также состояния провода электроутюга: изоляцию, отсутствие изломов жил.

2.5. Проверить полотно имеющихся утюгов на предмет чистоты.

2.6. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места, предназначенного для глажения.

2.7. Произвести включение вытяжной вентиляции и проветрить помещение для глажения.

2.8. При обнаружении любой неисправности электрический утюг должен быть незамедлительно обесточен, сдан в ремонт и заменен на полностью исправный электрический утюг.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. В процессе работы с электроутюгом соблюдать правила ношения специальной одежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.

3.2. Перед включением электрического утюга в сеть необходимо встать на диэлектрический коврик.

3.3. Включить электрический утюг в сеть и выключать из нее следует только сухими руками.

3.4. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить только на термоизоляционную подставку.

3.5. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга ни в коем случае не касалась электрического шнура.

3.6. Чтобы избежать ожога рук, не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.

3.7. При прекращении подачи тока во время осуществления работы с электроутюгом и перерыве в работе электроутюг должен быть отсоединен от электрической сети и установлен на несгораемую подставку.

3.8. Во время работы строго запрещается:

* нарушать требования безопасности определенные данной инструкцией, правила электробезопасности;
* разбирать электроутюг и производить какой-либо ремонт самостоятельно (как самого утюга, так и провода, штепсельных соединений и т п.);
* держаться за провод электрического утюга;
* проводить допуск посторонних лиц на свое рабочее место.

3.9. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

3.10. При обнаружении каких-либо неисправностей электроутюга, работа должна быть сразу же прекращена. О существующих неисправностях доложить администрации учреждения.

**4. Требования безопасности при авариях и несчастных случаях**

4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга, искрения, загорания проводов, нарушения изоляции и так далее, необходимо немедленно осуществить отключение прибора от электросети.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы [оказать первую посильную помощь пострадавшем](https://dou.su/node/475)у, обратиться в медицинский пункт, при необходимости, вызвать «*скорую помощь*» по телефону 103, сообщить об этом инциденте администрации учреждения.

4.4. Сохранить обстановку на месте происшествия без изменения до момента прибытия комиссии по расследованию, если это не создает угрозу для окружающих.

**5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Произвести отключение электроутюга и установить его на несгораемую подставку.

5.2. Выполнить проветривание помещения.

5.3. Привести в порядок свое рабочее место.

5.4. Осуществить выключение вытяжной вентиляции, закрыть окна.

5.5. Снять специальную одежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены, второй экземпляр выдан на руки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_